ART. 52	N°3162	
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 Janvier 2026
___________________________________________________________________
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2026 - (N° 2247)
R
AMENDEMENT N°3162
présenté par
M. Houssin, M. Blairy, Mme Bouquin, M. Dutremble, M. Evrard, M. Guibert, M. Humbert, Mme Lechanteux, M. David Magnier, M. Marchio, M. Markowsky, Mme Ménaché, M. Meurin, Mme Roullaud et Mme Sabatini
------------
ARTICLE 52
ÉTAT G
Mission « Écologie, développement et mobilité durables »
Sous réserve de son traitement par les services de l’Assemblée nationale et de sa recevabilité	
Supprimer l’alinéa 648.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à supprimer l’indicateur de performance 648,qui prévoit de « contribuer à porter à 40 % la part des énergiesrenouvelables dans la production d’électricité en 2030 ». 
S’il est légitime de diversifier le mix énergétique etd’intégrer une part variable de production renouvelable, fixer unobjectif aussi élevé de 40 % d’ici 2030 apparaît irréaliste etcontre-productif au regard des contraintes techniques, économiqueset environnementales. 
En premier lieu, la faible productivité moyenne des éoliennesfrançaises rend cet objectif difficilement atteignable. Selon lesdonnées de RTE et de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), lefacteur de charge moyen des éoliennes terrestres en France nedépasse pas 25 %, contre 90 % pour le nucléaire. 
En d’autres termes, une éolienne ne produit de l’électricitéqu’un quart du temps en moyenne, en raison de l’intermittence duvent. Cette variabilité impose un recours massif à des moyens decompensation (centrales à gaz, importations, batteries), quiréduisent fortement le bénéfice carbone et alourdissent le coûtglobal du système. 
Par ailleurs, les problèmes de raccordement ralentissentconsidérablement le déploiement des énergies renouvelables. Lerapport annuel de RTE (Bilan prévisionnel 2024) souligne que lesdélais de raccordement des nouveaux parcs éoliens dépassent souvent5 à 7 ans, du fait de la saturation du réseau et des procéduresadministratives complexes. 
Dans certaines régions, les capacités du réseau électrique sontdéjà insuffisantes pour accueillir de nouvelles installations sanstravaux lourds et coûteux. 
Sur le plan environnemental, les éoliennes ne sont pas neutres :chaque mât nécessite jusqu’à 1 000 tonnes de béton pour son socle,enfouies dans le sol même après démantèlement, entraînant uneartificialisation durable des terres agricoles ou naturelles. Leurconstruction mobilise également des matériaux rares (cuivre, terresrares, aluminium), souvent importés de pays tiers. Dans laproduction d’électricité, les EnR représentent environ 26 % en2024, contre 18 % en 2017. 
L’objectif de 40 % d’ici 2030 supposerait presque un doublementen six ans, ce qui est irréaliste. Enfin, un mix énergétiquecomportant 40 % de renouvelables intermittents mettrait en péril lastabilité du réseau et la compétitivité du système électriquefrançais, historiquement fondé sur une énergie nucléaire pilotable,décarbonée et souveraine. Le dernier rapport de la Cour des comptes(2023) a d’ailleurs souligné que les surcoûts induits parl’intégration massive des énergies intermittentes représentent déjàplusieurs milliards d’euros pour les consommateurs.