ART. 39 TER	N°698	
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 Mars 2021
___________________________________________________________________
LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995)
Commission		
Gouvernement		
Non soutenu
AMENDEMENT N°698
présenté par
M. Guy Bricout, M. Morel-À-L’Huissier, M. Zumkeller, Mme Thill, M. Benoit et M. Favennec-Bécot
------------
ARTICLE 39 TER
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 17° de l’article L. 111‑1 du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, sont insérés un 17° bis et un 17° ter ainsi rédigés :
« « 17° bis Rénovation performante : La rénovation performante d’un bâtiment est un ensemble de travaux qui permettent au parc bâti d’atteindre les objectifs fixés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie sans mettre en danger la santé des occupants et en assurant le confort thermique été comme hiver. Soit le bâtiment rénové performant atteint lui-même le niveau de consommation prévu par les normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, soit il contribue à l’atteinte de cet objectif pour le parc bâti en moyenne nationale, notamment par la mise en œuvre d’une combinaison de travaux précalculée à cet effet. Un bâtiment rénové performant est un bâtiment qui a traité les six postes de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation et production de chauffage et eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées ;
« 17° ter Rénovation globale : La rénovation globale, dite rénovation complète et performante, d’un bâtiment est une rénovation performante menée en une seule opération de travaux réalisée en moins de douze mois ; » ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
La Loi de Transition du 17 août 2015 (Loi n° 2015‑992) entérine un objectif de rénovation du parc bâti
selon les normes bâtiment basse consommation ou assimilées d’ici 2050. Pour s’assurer de l’atteinte
de cet objectif, l’État doit faciliter les méthodes de rénovation permettant d’aboutir à la
performance globale du bâtiment, c’est-à-dire construites sur une vision d’ensemble des travaux
avant de les lancer, une coordination dans leur mise en œuvre et un suivi qualité pendant et après
travaux.
Les récents travaux du Haut Conseil pour le Climat (rénover mieux : leçons d’Europe) et de l’Ademe
(Rénovation performante par étapes) alertent sur l’inefficacité d’une approche par gestes isolés de
travaux (tels que les changements de chaudière, fenêtre etc.) et les risques de pathologies coûteuses
qu’elle génère.
Face à ce constat, la Convention Citoyenne pour le Climat a appelé à structurer la stratégie nationale
de rénovation vers les rénovations dites « globales » et également appelées « complètes et
performantes ». Elle propose pour cela d’intégrer dans la loi une définition de ce type de rénovation,
afin de faciliter par la suite une harmonisation des aides à la rénovation sur ce type de rénovation
ainsi qu’une meilleure prise en compte des enjeux de qualité des projets de rénovation dans les
dispositifs d’accompagnement et de formation des acteurs de la filière.
Cet amendement propose d’intégrer dans la loi deux définitions : la définition d’une rénovation
performante (atteignant le niveau BBC ou équivalent), et la définition d’une rénovations dite
globale ou complète et performante, qui est une rénovation performante réalisée en une seule
étape de travaux (permettant ainsi le traitement des interfaces entre les postes de travaux).